По апи для мегфона

Какое апи они хотели

Нам нужно, добавить на наш внутренний сервис, по проверке наличия активных платных услуг у абонента, дополнительную информацию по подпискам на контент сервисы. Для этого, при наборе абонентом специально заведенной USSD команды, со стороны ИБС вам будет отправляться API команда, которая будет запрашивать статус подписки у данного абонента.

Пример URL-а одного из наших КП: <http://mlt-cms.mobi-serv.com/api.php?msisdn=992907004519>

Он предоставляет только одну подписку и в ответ он дает следующее:

<result>

<status>1</status>

<act\_date>2015-06-17</act\_date>

<content\_def>Health portal</content\_def>

<msisdn>992907004519</msisdn>

</result>

У другого КП 4 услуги, в URL мы также подставляем номер нашего абона и ответ в таком формате:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<response>

<services>

<anekdoti>1</anekdoti>

<goroskop>0</goroskop>

<pogoda>0</pogoda>

<gadania>1</gadania>

</services>

Все ответы от вас должны быть в XML. Мы в ваш урл передаем номер абона с кодом 992, вы нам передаете название услуги и статус, 1 – подключена, 0 – отключена.

Если у вас есть другие варианты или предложения, с радостью рассмотрим.

Мы для них сделали апи

football.megafon.tj/api\_subs/?msisdn=<phone> (при вводе номера кавычки убирать)

где phone- номер

я их спрашивала еще

С какого IP будет обращение на наш 192.168.123.202 (запрос на API) ?

Они ответили

109.68.238.100 – IP адрес с которого будут отправляться запросы.

Запросы будут ходит со следующих хостов:

10.241.17.165

10.241.17.9

Отправляйте нам только название сервиса в виде тега и его статус, другая информация нам не нужна.

Нам нужен ответ в таком формате:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

       <result>

**<football portal**> **0** </ **football portal** >

**<**/result>

Так же согласно политике безопасности необходимо создать VPN тоннель между нашими серверами. Во вложении файл в котором есть необходимая с нашей стороны информация. Ждем ответа с заполненными полями с вашей стороны.

А если номера нет в системе, то какой должен быть ответ

Добрый день.

В таком случае отправляйте статус 0 по всем сервисам.

По форматам ответов – сделали, как вы просили.

По настройке впн –один момент:

У нас с вами уже настроен туннель для SMPP и USSD линков. Предлагаем в рамках того же VPN соединения прописать доступ к API, не создавая новое соединение.

Параметры туннеля – 109.68.238.100 – 146.185.246.12 (пиры), 10.241.201.184 (и тп) – 192.168.123.69

С нашей стороны добавляется один IP – 192.168.123.202

И вот сегодня написали проблему - Время от времени мы получаем от api ошибки:

ORA-31011: сбой разбора XML   
ORA-19213: возникла ошибка при обработке XML в строках  1   
LPX-00210: ожидалось '<' вместо '?'